BR2_arm=y
BR2_cortex_a9=y
BR2_ARM_ENABLE_NEON=y
BR2_ARM_ENABLE_VFP=y
BR2_ARM_FPU_VFPV3=y
# Linux headers same as kernel, a 4.9 series
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_4_9=y
BR2_ROOTFS_POST_BUILD_SCRIPT="board/udoo/neo/post-build.sh"
BR2_ROOTFS_POST_IMAGE_SCRIPT="board/udoo/neo/post-image.sh"
BR2_GLOBAL_PATCH_DIR="board/udoo/neo/patches"
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_4=y
BR2_TARGET_UBOOT=y
BR2_TARGET_UBOOT_BOARDNAME="udoo_neo"
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_VERSION=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_VERSION_VALUE="2017.01"
BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_IMG=y
BR2_TARGET_UBOOT_SPL=y
BR2_TARGET_UBOOT_SPL_NAME="SPL"
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION_VALUE="4.9"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="imx_v6_v7"
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="imx6sx-udoo-neo-basic imx6sx-udoo-neo-full imx6sx-udoo-neo-extended"
BR2_LINUX_KERNEL_INSTALL_TARGET=y
# required tools to create the SD card image
BR2_PACKAGE_HOST_DOSFSTOOLS=y
BR2_PACKAGE_HOST_GENIMAGE=y
BR2_PACKAGE_HOST_MTOOLS=y
BR2_PACKAGE_HOST_UBOOT_TOOLS=y
