# architecture
BR2_arm=y
BR2_cortex_a7=y

# Linux headers same as kernel, a 4.1 series
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_4_1=y

# system
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="ttymxc0"

# Kernel
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_GIT=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_URL="git://git.freescale.com/imx/linux-2.6-imx.git"
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_VERSION="rel_imx_4.1.15_1.0.0_ga"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="imx_v7"
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="imx7d-sdb"

# filesystem
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_4=y

# bootloader
BR2_TARGET_UBOOT=y
BR2_TARGET_UBOOT_BOARDNAME="mx7dsabresd"
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_GIT=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_REPO_URL="git://git.freescale.com/imx/uboot-imx.git"
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_REPO_VERSION="rel_imx_4.1.15_1.0.0_ga"
BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_IMX=y

# required tools to create the microSD image
BR2_PACKAGE_HOST_DOSFSTOOLS=y
BR2_PACKAGE_HOST_GENIMAGE=y
BR2_PACKAGE_HOST_MTOOLS=y
BR2_ROOTFS_POST_IMAGE_SCRIPT="board/freescale/imx7dsdb/post-image.sh"
