# Architecture
BR2_arm=y
BR2_arm926t=y

# Linux headers same as kernel, a 4.6 series
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_4_6=y

# System
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="ttymxc0"

# required tools to create the SD card image
BR2_PACKAGE_HOST_DOSFSTOOLS=y
BR2_PACKAGE_HOST_GENIMAGE=y
BR2_PACKAGE_HOST_MTOOLS=y

# Filesystem
BR2_ROOTFS_POST_IMAGE_SCRIPT="board/freescale/imx25pdk/post-image.sh"
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_4=y

# Bootloader
BR2_TARGET_UBOOT=y
BR2_TARGET_UBOOT_BOARDNAME="mx25pdk"
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_VERSION=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_VERSION_VALUE="2016.05"
BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_IMX=y

# Kernel
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION_VALUE="4.6.1"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="imx_v4_v5"
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="imx25-pdk"
