BR2_arm=y
BR2_cortex_a9=y
BR2_ARM_ENABLE_NEON=y
BR2_ARM_ENABLE_VFP=y

BR2_GLOBAL_PATCH_DIR="board/roseapplepi/patches"
# Linux headers same as kernel, a 3.10 series
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_3_10=y
BR2_ROOTFS_POST_IMAGE_SCRIPT="board/roseapplepi/post-image.sh"

BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_GIT=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_URL="https://github.com/xapp-le/kernel.git"
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_VERSION="59dbf6a4998e967eb9c6bdcc9b506c0d96acb26b"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="actduino_bubble_gum_linux"
BR2_LINUX_KERNEL_UIMAGE=y
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="actduino_bubble_gum_sdboot_linux"

# Filesystem / image
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_4=y
# BR2_TARGET_ROOTFS_TAR is not set

# Bootloaders
BR2_TARGET_S500_BOOTLOADER=y
BR2_TARGET_S500_BOOTLOADER_BOARD="linux/bubble_gum_sd"
BR2_TARGET_UBOOT=y
BR2_TARGET_UBOOT_BUILD_SYSTEM_KCONFIG=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_GIT=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_REPO_URL="https://github.com/xapp-le/u-boot.git"
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_REPO_VERSION="a035d2673a90143a1a74557503b2e137b1447ae6"
BR2_TARGET_UBOOT_BOARD_DEFCONFIG="actduino_bubble_gum_v10"
BR2_TARGET_UBOOT_NEEDS_DTC=y
BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_DTB_IMG=y

# Required tools to create the SD image
BR2_PACKAGE_HOST_DOSFSTOOLS=y
BR2_PACKAGE_HOST_GENIMAGE=y
BR2_PACKAGE_HOST_MTOOLS=y
