# architecture
BR2_arm=y
BR2_cortex_a9=y

# patches
BR2_GLOBAL_PATCH_DIR="board/freescale/imx6sabre/patches"

# Linux headers same as kernel, a 4.1 series
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_4_1=y

# system
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="ttymxc3"

# kernel
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_GIT=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_URL="git://git.freescale.com/imx/linux-2.6-imx.git"
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_VERSION="rel_imx_4.1.15_1.1.0_ga"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="imx_v7"
BR2_LINUX_KERNEL_UIMAGE=y
BR2_LINUX_KERNEL_UIMAGE_LOADADDR="0x10008000"
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="imx6q-sabreauto"

# filesystem
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y

# bootloader
BR2_TARGET_UBOOT=y
BR2_TARGET_UBOOT_BOARDNAME="mx6qsabreauto"
BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_IMX=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_GIT=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_REPO_URL="git://git.freescale.com/imx/uboot-imx.git"
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_REPO_VERSION="rel_imx_4.1.15_1.1.0_ga"
