# Architecture
BR2_powerpc=y
BR2_powerpc_e300c3=y

# Filesystem
# BR2_TARGET_ROOTFS_TAR is not set
BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2=y
BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_CUSTOM=y
BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_CUSTOM_PAGESIZE=0x200
BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_CUSTOM_EBSIZE=0x4000
BR2_TARGET_ROOTFS_JFFS2_NOCLEANMARKER=y

# Linux headers same as kernel, a 4.5 series
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_4_5=y

# Kernel
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION_VALUE="4.5.3"
BR2_LINUX_KERNEL_USE_CUSTOM_CONFIG=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_CONFIG_FILE="board/freescale/mpc8315erdb/linux-4.5.config"
BR2_LINUX_KERNEL_UIMAGE=y
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="mpc8315erdb"

# Serial port config
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY=y
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="ttyS0"
