# architecture
BR2_arm=y
BR2_cortex_a9=y
BR2_ARM_ENABLE_NEON=y
BR2_ARM_ENABLE_VFP=y
BR2_ARM_FPU_VFPV3=y

# system
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY=y
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="ttymxc1"

# rootfs
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_2r1=y
BR2_ROOTFS_OVERLAY="board/embest/riotboard/rootfs_overlay"

# bootloader
BR2_TARGET_UBOOT=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_VERSION=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_VERSION_VALUE="2015.10"
BR2_TARGET_UBOOT_BOARDNAME="riotboard"
BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_IMX=y

# Linux headers same as kernel, a 4.2 series
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_4_2=y

# kernel
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION_VALUE="4.2.6"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="imx_v6_v7"
BR2_LINUX_KERNEL_UIMAGE=y
BR2_LINUX_KERNEL_UIMAGE_LOADADDR="0x10008000"
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="imx6dl-riotboard"
BR2_LINUX_KERNEL_INSTALL_TARGET=y
