BR2_arm=y
BR2_cortex_a15=y
BR2_ROOTFS_POST_IMAGE_SCRIPT="board/beagleboardx15/post-image.sh"
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION_VALUE="4.9"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="omap2plus"
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="am57xx-beagle-x15 am57xx-beagle-x15-revb1"
BR2_LINUX_KERNEL_INSTALL_TARGET=y
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_4=y
BR2_TARGET_UBOOT=y
BR2_TARGET_UBOOT_BUILD_SYSTEM_KCONFIG=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_VERSION=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_VERSION_VALUE="2016.11"
BR2_TARGET_UBOOT_BOARD_DEFCONFIG="am57xx_evm"
BR2_TARGET_UBOOT_NEEDS_DTC=y
# BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_BIN is not set
BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_IMG=y
BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_CUSTOM=y
BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_CUSTOM_NAME="spl/u-boot-spl.bin"
BR2_TARGET_UBOOT_SPL=y
BR2_TARGET_UBOOT_SPL_NAME="MLO"
BR2_PACKAGE_HOST_DOSFSTOOLS=y
BR2_PACKAGE_HOST_GENIMAGE=y
BR2_PACKAGE_HOST_MTOOLS=y
