BR2_arm=y
BR2_cortex_m4=y
BR2_GLOBAL_PATCH_DIR="board/stmicroelectronics/stm32f469-disco/patches"
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_4_5=y
BR2_ROOTFS_POST_BUILD_SCRIPT="board/stmicroelectronics/stm32-post-build.sh"
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION_VALUE="4.5"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="stm32"
BR2_LINUX_KERNEL_CONFIG_FRAGMENT_FILES="$(LINUX_DIR)/arch/arm/configs/dram_0x00000000.config"
BR2_LINUX_KERNEL_IMAGE_TARGET_CUSTOM=y
BR2_LINUX_KERNEL_IMAGE_TARGET_NAME="xipImage"
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="stm32f469-disco"
BR2_PACKAGE_BUSYBOX_CONFIG="package/busybox/busybox-minimal.config"
BR2_TARGET_ROOTFS_INITRAMFS=y
# BR2_TARGET_ROOTFS_TAR is not set
BR2_TARGET_AFBOOT_STM32=y
BR2_PACKAGE_HOST_OPENOCD=y
