# Architecture
BR2_arm=y

# Toolchain
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_4_1=y

# Kernel
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION_VALUE="4.1.1"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="at91_dt"
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="at91-ariag25"
BR2_LINUX_KERNEL_XZ=y

# Bootloader
BR2_TARGET_AT91BOOTSTRAP3=y
BR2_TARGET_AT91BOOTSTRAP3_CUSTOM_GIT=y
BR2_TARGET_AT91BOOTSTRAP3_CUSTOM_REPO_URL="https://github.com/tanzilli/at91bootstrap.git"
BR2_TARGET_AT91BOOTSTRAP3_CUSTOM_REPO_VERSION="cedbde4b36695b715f469f4872f47e5cc8115000"
BR2_TARGET_AT91BOOTSTRAP3_DEFCONFIG="arietta-128m"

# Image
BR2_ROOTFS_POST_IMAGE_SCRIPT="board/acmesystems/arietta-g25/post-image.sh"
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_4=y
# BR2_TARGET_ROOTFS_TAR is not set
BR2_PACKAGE_HOST_GENIMAGE=y
BR2_PACKAGE_HOST_DOSFSTOOLS=y
BR2_PACKAGE_HOST_MTOOLS=y
