BR2_arm=y
BR2_cortex_a17=y
BR2_ARM_FPU_NEON_VFPV4=y
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_4_4=y
BR2_TARGET_GENERIC_HOSTNAME="firefly-rk3288"
BR2_TARGET_GENERIC_ISSUE="Welcome to FIREFLY RK3288!"
BR2_ROOTFS_POST_BUILD_SCRIPT="board/firefly/firefly-rk3288/post-build.sh"
BR2_ROOTFS_POST_IMAGE_SCRIPT="board/firefly/firefly-rk3288/post-image.sh"
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_GIT=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_URL="https://github.com/mmind/linux-rockchip.git"
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_VERSION="ccb89e9b5657b4911c16d08e1581121222ee12c4"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="rk3288_veyron"
BR2_LINUX_KERNEL_UIMAGE=y
BR2_LINUX_KERNEL_UIMAGE_LOADADDR="0x02000000"
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="rk3288-firefly"
BR2_LINUX_KERNEL_INSTALL_TARGET=y
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_4=y
# BR2_TARGET_ROOTFS_TAR is not set
BR2_TARGET_UBOOT=y
BR2_TARGET_UBOOT_BUILD_SYSTEM_KCONFIG=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_VERSION=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_VERSION_VALUE="2016.01"
BR2_TARGET_UBOOT_BOARD_DEFCONFIG="firefly-rk3288"
BR2_TARGET_UBOOT_NEEDS_DTC=y
BR2_TARGET_UBOOT_FORMAT_DTB_IMG=y
BR2_TARGET_UBOOT_SPL=y
BR2_TARGET_UBOOT_SPL_NAME="spl/u-boot-spl-dtb.bin"
BR2_PACKAGE_HOST_GENIMAGE=y
BR2_PACKAGE_HOST_UBOOT_TOOLS=y
