# Architecture
BR2_aarch64=y

# System
BR2_TARGET_GENERIC_HOSTNAME="odroidc2"
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_4=y
BR2_ROOTFS_POST_IMAGE_SCRIPT="board/hardkernel/odroidc2/post-image.sh"
BR2_PACKAGE_ODROID_SCRIPTS=y

# Kernel
BR2_KERNEL_HEADERS_VERSION=y
BR2_DEFAULT_KERNEL_VERSION="3.14.29"
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_3_14=y
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_GIT=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_URL="https://github.com/hardkernel/linux.git"
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_REPO_VERSION="1cb48cebb9d525e524de0ede46710bb29f54d4a6"
BR2_LINUX_KERNEL_DEFCONFIG="odroidc2"
BR2_LINUX_KERNEL_DTS_SUPPORT=y
BR2_LINUX_KERNEL_BUILD_DEFAULT_DTS=y
BR2_LINUX_KERNEL_USE_INTREE_DTS=y
BR2_LINUX_KERNEL_INTREE_DTS_NAME="meson64_odroidc2"
BR2_LINUX_KERNEL_IMAGE=y

# U-Boot
BR2_TARGET_UBOOT=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_GIT=y
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_REPO_URL="https://github.com/hardkernel/u-boot.git"
BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_REPO_VERSION="1ec799cec97574a9838bc25b286484e579a41652"
BR2_TARGET_UBOOT_BOARDNAME="odroidc2"

# Required tools to create the SD image
BR2_PACKAGE_HOST_DOSFSTOOLS=y
BR2_PACKAGE_HOST_GENIMAGE=y
BR2_PACKAGE_HOST_MTOOLS=y
