# Architecture
BR2_x86_64=y

# Toolchain, required for eudev (to autoload drivers)
BR2_TOOLCHAIN_BUILDROOT_WCHAR=y

# System
BR2_TARGET_GENERIC_GETTY_PORT="tty1"
BR2_ROOTFS_DEVICE_CREATION_DYNAMIC_EUDEV=y

# Required tools to create bootable media
BR2_PACKAGE_HOST_DOSFSTOOLS=y
BR2_PACKAGE_HOST_GENIMAGE=y
BR2_PACKAGE_HOST_MTOOLS=y

# Bootloader
BR2_TARGET_GRUB2=y
BR2_TARGET_GRUB2_X86_64_EFI=y

# Filesystem / image
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2=y
BR2_TARGET_ROOTFS_EXT2_4=y
# BR2_TARGET_ROOTFS_TAR is not set
BR2_ROOTFS_POST_IMAGE_SCRIPT="board/pc/post-image.sh"

# Linux headers same as kernel, a 4.9 series
BR2_PACKAGE_HOST_LINUX_HEADERS_CUSTOM_4_9=y

# Kernel
BR2_LINUX_KERNEL=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_VERSION_VALUE="4.9.6"
BR2_LINUX_KERNEL_USE_CUSTOM_CONFIG=y
BR2_LINUX_KERNEL_CUSTOM_CONFIG_FILE="board/qemu/x86_64/linux-4.9.config"
BR2_LINUX_KERNEL_CONFIG_FRAGMENT_FILES="board/pc/linux-extras.config"
BR2_LINUX_KERNEL_INSTALL_TARGET=y

# Firmware
BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE=y
BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_ATHEROS_9170=y
BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_ATHEROS_9271=y
BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_IWLWIFI_3160=y
BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_IWLWIFI_3168=y
BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_IWLWIFI_5000=y
BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_IWLWIFI_6000G2A=y
BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_IWLWIFI_6000G2B=y
BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_IWLWIFI_7260=y
BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_IWLWIFI_7265D=y
BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_IWLWIFI_8000C=y
BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_IWLWIFI_8265=y
BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_RALINK_RT73=y
BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_RALINK_RT2XX=y
BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_RTL_8169=y
BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_RTL_81XX=y
BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_RTL_87XX=y
BR2_PACKAGE_LINUX_FIRMWARE_RTL_88XX=y

# Packages
#
# Use connman so that networking setup is simpler, via connmanctl tool
# acpid is for seamless power button support
BR2_PACKAGE_ACPID=y
BR2_PACKAGE_CONNMAN=y
BR2_PACKAGE_CONNMAN_CLIENT=y
BR2_PACKAGE_CONNMAN_WIFI=y
